<map id="ADA1897_MB85RS64B/ada1897_mb85rs64b.h" name="ADA1897_MB85RS64B/ada1897_mb85rs64b.h">
<area shape="rect" id="Node000001" title="MB85RS64B SPI FRAM public interface." alt="" coords="205,5,433,45"/>
<area shape="rect" id="Node000002" href="$ada1897__mb85rs64b_8c.html" title="MB85RS64B SPI FRAM driver implementation." alt="" coords="5,93,233,133"/>
<area shape="poly" id="edge1_Node000001_Node000002" title=" " alt="" coords="264,53,164,96,162,91,262,48"/>
<area shape="rect" id="Node000003" href="$main_8c.html" title=": Main program body" alt="" coords="257,101,381,126"/>
<area shape="poly" id="edge2_Node000001_Node000003" title=" " alt="" coords="322,59,322,100,317,100,317,59"/>
<area shape="rect" id="Node000004" href="$radio__link_8h.html" title="RadioLink framing, crypto, replay, and persistence interface." alt="" coords="406,101,569,126"/>
<area shape="poly" id="edge3_Node000001_Node000004" title=" " alt="" coords="370,49,466,98,464,103,367,54"/>
<area shape="rect" id="Node000005" href="$radio__app_8c.html" title="Application&#45;layer radio orchestration implementation." alt="" coords="316,181,475,207"/>
<area shape="poly" id="edge4_Node000004_Node000005" title=" " alt="" coords="465,137,411,183,407,179,462,133"/>
<area shape="rect" id="Node000006" href="$radio__link_8c.html" title="RadioLink framing, crypto, replay, and persistence implementation." alt="" coords="499,181,660,207"/>
<area shape="poly" id="edge5_Node000004_Node000006" title=" " alt="" coords="513,133,567,179,564,183,510,137"/>
</map>
