F439_CPP_TX-RX_LoRa_Project

Loading...
Searching...
No Matches
Data Fields
SX1262_LoRaConfig Struct Reference

LoRa modem configuration parameters. More...

`#include <sx1262.h>`

## Data Fields
uint32_t | rf_hz
int8_t | tx_dbm
uint8_t | sf
uint8_t | bw
uint8_t | cr
uint16_t | preamble_len
bool | crc_on
bool | iq_invert

## Detailed Description

LoRa modem configuration parameters.

## Field Documentation

## ◆ bw

uint8_t SX1262_LoRaConfig::bw

## ◆ cr

uint8_t SX1262_LoRaConfig::cr

## ◆ crc_on

bool SX1262_LoRaConfig::crc_on

## ◆ iq_invert

bool SX1262_LoRaConfig::iq_invert

## ◆ preamble_len

uint16_t SX1262_LoRaConfig::preamble_len

## ◆ rf_hz

uint32_t SX1262_LoRaConfig::rf_hz

## ◆ sf

uint8_t SX1262_LoRaConfig::sf

## ◆ tx_dbm

int8_t SX1262_LoRaConfig::tx_dbm

The documentation for this struct was generated from the following file:

- SX1262/sx1262.h