<map id="Persistence Layer" name="Persistence Layer">
<area shape="rect" id="Node000002" href="$group__FirmwareArchitecture.html" title="Top&#45;level subsystem grouping for the project firmware." alt="" coords="5,5,172,31"/>
<area shape="rect" id="Node000001" title="SPI FRAM persistence support for replay&#45;related state." alt="" coords="220,5,357,31"/>
</map>
